Begin Part Validation | AeccEllipticalConcretePipe_Metric

Begin Part Family self validation test
ERROR: Required Parameter not found: CB-MATERIAL
ERROR: Parameter may be used more than once, index must be greater than zero: PIW (PipeInnerWidth[0])
ERROR: Parameter may be used more than once, index must be greater than zero: PIH (PipeInnerHeight[0])
OK: Basic Table Row IDs validated
OK: Part Domain parameter validated -- Pipe_Domain
ERROR: Part Type parameter not validated
OK: Part Subtype parameter validated -- Undefined
OK: Part Description parameter validated -- Concrete Elliptical Culvert SI
OK: Part Name parameter validated -- AeccEllipticalConcretePipe_Metric
OK: Part Size Name parameter found
OK: Unique Part ID  validated -- 7AEF5481-C58F-4A64-A98B-45DA96EF4241
OK: Data Version parameter validated, version = 2.0
OK: Sample Expanded Table row successfully created
 
Begin Calc Usage Validation
OK: Calc Parameter PrtSN uses Context=Catalog_PartSizeName
OK: Calc Parameter CTest1 uses Context=Conditional_Test
OK: Calc Parameter BdyD1 uses Context=BodyGeometry_Diameter
OK: Calc Parameter BdyD2 uses Context=BodyGeometry_Diameter
OK: Calc Parameter LenA1 uses Context=Geometry_Distance2D
 

Begin Pipe Component Table Validation | Type =  Pipe
ERROR: Table Data Validation Failed | J:\Civil 3D\_City of Barrie - CAD Standard ver2.0 (2017)\TESTING\Pipes Catalog\Metric Pipes\Elliptical Pipes\AeccEllipticalConcretePipe_Metric.xml

ERROR: Part Validation Failed | Elliptical Pipes\AeccEllipticalConcretePipe_Metric.xml
